#class/Ex-V-II 

Die Streuung der geladenen Teilchen unterliegt stets stochastischen Prozessen, weshalb die tatsächliche Reichweite Fluktuationen unterliegt. Gegenmaßnamen  gegen diese Prozesse, sollten sie unterwünscht sein, ist die Verwendung von Materialien mit kleinen $Z$ wie Beryllium und Minimierung der Strukturen, welche interferieren.
Bei großer dicke der Absorber kommt der zentrale Grenzwertsatz zu tragen und der Energieverlust wird gaußförmig.


 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie #folder/Grundlagen