#class/Ex-V-II #beschleuniger 

Bei Linearbeschleunigern erfolgt die grundsätzliche Beschleunigung wie in ![[Grundlagen der Beschleunigertechnologie]] dargelegt. HF-Wechselfelder im Bereich einiger GHz erlaubt hier ebenso die Wiederverwendung der Beschleunigungsspannung. Die Beschleunigung erfolgt in den Gaps zwischen den Driftröhren bei korrekter Spannungspolung.
![[linearbeschleuniger-aufbau.png]]
Die variable Länge der Driftröhren erlaubt die Beschleunigung mit konstanter Frequenz der Wechselspannung.


 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie