#class/Ex-V-II #detektion 

Eine Sonderform des [[Proportionalzählrohr]]s sind die *multi wire proportional chambers* (MWPC). Durch viele parallele Anodendrähte ist eine zusätliche Ortsdetektion möglich und somit ein Spurnachweis. Es sind Ortsauflösuingen bis ca. 600 um möglich und Zeitauflkösungen von 0,1 ns.


 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie