#class/Ex-V-II 

In sehr dünnen Absorbern ist der Energieverlust stochastisch durch Stöße an Hüllenelektronen gegeben und wird durch die **Landau-Vavilov-Verteilung** beschrieben. Wird gerne zur Detektorkalibration genutzt indem Verteilung der Myonen gemessen wird was Energiekalibration ermöglicht.![[landau-vavilov.png]]


 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie #folder/Grundlagen