#class/Ex-V-II #detektion 

Das Proportionalzählrohr ist eine Sonderform der Ionisationskammer, wobei die Pulshöhe stets proportional zur absorbierten Energie ist.
- Beschleunigung der Sekundärelektronen führt zu **Townsend**-Lawinen mit Verstärkung bis zu $\approx 10^{5}$.
	- Lawinen entstehen nur in engem Volumen um den Draht mit elektrischer Feldstärke $E > E_{min}$, wobei das elektrische Feld in der Kammer $E \propto r^{-1}$.
	- ![[Proportional_counter_avalanches.jpeg]]
	- Zusatz von Quenchgas (CH4, CO2, etc) da sonst durch photonischer Anregung der Atome an der Wand des Zählrohrs ebenfalls Lawinen entstehen
		- experimentelle Verwendung nach *Dr. Adolf Trost*
	Die verschiedenen Betriebsmoden sind im folgenden aufgeführt
	![[betriebsmoden-zählrohr.png]]


 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie