#class/Ex-V-II #detektion 

Photomultiplier dienen im allgemeinen dazu geringe Mengen an [[Photon]]en elektrisch messbar zu machen durch eine große Verstärkung. Es sind zwei Formen vorherrschend.
# Photomultiplier Tubes (PMT)
Photomultiplier Tubes, kurz PMTs, sind hochempfindliche Lichtdetektoren, die selbst schwächste Lichtsignale in elektrische Signale umwandeln können. Ihre Empfindlichkeit ermöglicht es ihnen, einzelne Photonen zu detektieren. Die Grundstruktur eines PMTs besteht aus einer Photokathode, einer Reihe von Dynoden in einer Vakuumröhre und einer Anode. Zur Detektion von radioaktiver Strahlung befinden sie sich zumeist hinter einem [[Szintillator]].

- **Funktionsweise**: Wenn Photonen auf die Photokathode treffen, werden durch den äußeren photoelektrischen Effekt Elektronen freigesetzt. Diese Elektronen werden dann durch ein elektrisches Feld zu den Dynoden geleitet, wo eine Kaskade von Sekundärelektronen erzeugt wird. Jedes Mal, wenn die Elektronen auf eine Dynode treffen, werden mehr Elektronen freigesetzt, was zu einer lawinenartigen Verstärkung führt. An der Anode werden die Elektronen gesammelt und erzeugen so ein messbares elektrisches Signal.
- **Aufbau**: ![[PMT-Aufbau.svg]]

# Silicone Photomultiplier
![[Halbleiterdetektoren]]


 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie