#class/Ex-V-II #detektion #cms

Der Betrieb von Halbleiter-Dioden in Sperrrichtung ermöglich die Detektion von [[Ionisation]] durch einfallende Teilchen
- Betrieb in Sperrrichtung resultiert in *Verarmungszone*, welche frei von Ladungsträgern ist
- Teilchendurchgang führt zur Bildung eines Elektron-Loch-Paares, welches gemessen werden kann
- durch viele dünne Si-Detektoren ist eine Ortsmessung ohne nennenswerten Energieverlust möglich
![[si-pixeldetektoren.png]]



 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie