#class/Ex-V-II #beschleuniger 

Grundlage der Beschleunigung von geladenen Teilchen ist stets die Manipulaton durch elektrisches und magnetisches Feld nach
$$
\vec F = q (\vec E + \vec v \times \vec B)
$$
Die Beschleunigung erfolgt durch ein elektrisches Feld, wobei der Energiegewinn nur abhängig von der Ladung ist. Durch die Verwendung einer Wechselspannung kann ein Teilchen mehrfach im selben Raumbereich immer weiter beschleunigt werden.

Die Führung von geladenen Teilchen erfolgt durch ein magnetisches **Dipolfeld** zur Ablenkung und **Quadrupolfelder** zur Strahlformung (Fokussierung). (Somit kann sehr effizient die [[Luminosität]] erhöht werden.) Siehe [[Synchrotron]] für genaue Erläuterungen.

Die Beschleunigungsspannung wurde zunächst durch einfache Aufbauten wie ein Van-der-Graaf Generator erzeugt, bis zur Spannungsverfielfachung durch Dioden und Kondensatoren nach *Cockcroft-Walton*. Inzwischen ist die Spannung lediglich durch die elektrostatische Entladung limitiert.


 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie