LIST
C
C     LiquidArgon-Lead 2 layers; proton 500 MeV
C
CALOR  2 (nbAbs) 2 (nbLay)  1.6 (calorYZ) 0. (field)
MATE   5 (larg)    8 (lead)
THICK  0.4(cm)  0.4 (cm)
TRIG   1000
KINE   14 (Itype) 0.5 (Ekine) 1000. (x0) 0. (y0) 0. (z0) 1. (ux) 0. (uy) 0. (uz)
DEBUG  10  5 100
SWIT   0 (draw) 1 (save)
CUTS    10.0e-6 (cutgam)     10.0e-6 (cutele)  3*10.e-3 (cutneu/had/muo)
      2*10.0e-6 (bcute/m)  2*455.0e-6 (dcute/m)
ABAN   0
LOSS   1
HADR   0
TIME   2=1.
