LIST
C
C  Lead-Silicium  10 layers; electon 2, 4, 6 GeV
C
C  SICAPO Collaboration. NIM A345 (244-249) Oct.93
C
CALOR  4 (nbAbs) 10 (nbLay)  16. (calorYZ) 0. (field)
MATE    8 (pb)   12 (G10)   10 (Si)    12 (G10)
THICK   1.9 (cm) 0.02 (cm)  0.04 (cm)  0.1 (cm)
TRIG   500
KINE   3 (Itype) 6.0 (Ekine) 1000. (x0) 0. (y0) 0. (z0) 1. (ux) 0. (uy) 0. (uz)
DEBUG  10  5 10
SWIT   0 (draw) 0 (save)
CUTS    10.0e-6 (cutgam)     10.0e-6 (cutele)  3*10.e-3 (cutneu/had/muo)
      2*10.0e-6 (bcute/m)  2*541.e-6 (dcute/m)
C   CUTS       10.0e-6 (cutgam)     541.e-6 (cutele)      
ABAN   0
LOSS   1
HADR   0
TIME   2=1.
