#class/Ex-V-II #beschleuniger

# Zyklotron
Der  Zyklotron ist der erste Ringbeschleuniger nach dem Prinzip der Beschleunigung geladener Teilchen ![[Grundlagen der Beschleunigertechnologie]]
Zusätzlich zur Beschleunigung muss im Gegensatz zum [[Linearbeschleuniger]] auch eine Ablenkung der Teilchen erfolgen. Diese geschieht durch ein konstantes Magnetfeld. Dadurch werden die Teilchen auf eine Spiralbahn gezwungen mit zunehmendem Radius, wobei die Umlauffrequenz konstant bleibt als
$$
\omega = \frac{q}{m}\cdot B
$$
![[zyklotron.png]]

# Synchrozyklotron
Durch relativistische Effekte wird die Beschleunigungsfrequenz bei hohen Teilchenenergien variabel. Während im konventionellen Zyklotron die maximale Energie bei $\pu{20 MeV}$ für Protonen limitiert ist, sind mit Anpassung der Magnetfeldstärke deutlich größere Energien möglich, solange beachtet wird, dass
$$
\omega = \frac{q}{\gamma m} \cdot B
$$


 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie