#class/Ex-V-II #detektion 

Unter einer Ionisationskammer versteht man eine mit einem Edelgas (oder Kondensat eines Edelgases) gefüllte Zählkammer, welche zum Nachweis geladener Teilchen genutzt wird.
- **Prinzip**: Geladenes Teilchen ionisiert das Medium (-> [[Ionisation]])
- **Auslese**: Durch ein homogenes elektrisches *Driftfeld* wandern die Ladungsträger zu den Elektroden, wo sie zu einem Strom führen
- **Messhürde**: Um eine optimale Messung zu erreichen müssen alle Sekundärelektronen gesammelt werden, wofür eine hohe Reinheit nötig ist.
![[Ionisationskammer.png]]

![[Proportionalzählrohr]]
![[Vieldrahtproportionalkammer]] 



 *Folder tags:*

#folder/Detektor-und-Beschleunigertechnologie