#class/Ex-IV #experiment 

# Aufbau einer Röntgenröhre
- In *Röntgen*-Röhren werden Elektronen stark beschleunigt und treffen dann auf eine Anode aus Metall.
- Die Beschleunigungsspannungen betragen meist zwischen $\pu{1 kV}$ und $\pu{100 kV}$.
- Beim Abbremsen der Elektronen im Anodenmaterial entsteht *Röntgen*-Strahlung ([[Bremsstrahlung]] und Charakteristische Strahlung (siehe [[Hundsche Regeln]])) und [[Wärmestrahlung]].
- Die Wellenlänge von *Röntgen*-Strahlung liegt etwa zwischen $\pu{1 nm}$ und $\pu{1 pm}$.
![[röntgenröhre.svg]]

# Spektrum

Das Spektrum besteht aus einem kontinuierlichen Spektrum der [[Bremsstrahlung]] und charakteristische Peaks aufgrund von Übergängen in die *K*-Schale ($n=1$) aus angehobeben Zuständen.
![[Röntgenspektrum-Molybdän_Energien.svg]]

Das [[Bremsstrahlung]]sspektrum weißt einen Cutoff auf, welcher die maximale Elektronenenergie repräsentiert (mehr Energie kann nicht in ein Photon umgewandelt werden)


 *Folder tags:*

#folder/Physikalische-Grundlagen #folder/Atomphysik